**ИНФОРМАЦИЯ**

**О ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОГО ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЯХ**

В целях упрощения проведения отдельных видов ремонтно- реставрационных работ на недвижимых материальных историко- культурных ценностях категории «3», являющихся памятниками архитектуры, а также работ по текущему ремонту, замене оконных и дверных заполнений, срочным противоаварийным работам Министерство культуры Республики Беларусь (далее - Минкультуры) полагает возможным осуществление взаимодействия в следующем порядке.

Поскольку разработка научно-проектной документации на выполнение ремонтно-реставрационных работ на материальных историко-культурных ценностях при выполнении работ по текущему ремонту, замене оконных и дверных заполнений, срочных противоаварийных работ не осуществляется, то получение разрешения Минкультуры на выполнение научно-исследовательских и проектных работ на материальных историко-культурных ценностях, предусмотренною статьей 115 Кодекса Республики Беларусь о культуре (далее – Кодекс), не требуется.

В целях обеспечения соблюдения требований Кодекса в части охраны историко-культурного наследия, в Минкультуры представляется программа работ, позволяющая сделать выводы о том, что материалы и методика проведения работ соответствуют применяемым в реставрации.

Разработать программу работ может лицо, обладающее соответствующими профессиональными знаниями, т.е. имеющее свидетельство на руководство разработкой научно-проектной документации на выполнение ремонтно-реставрационных работ на материальных историко-культурных ценностях.

При выполнении работ по замене оконных и дверных заполнений возможно использование ранее разработанных проектных решений, согласованных с Минкультуры (в т.ч. по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов, являющихся памятниками архитектуры).

При выявлении установленных оконных и дверных заполнений, не соответствующих историческому облику, помимо их замены, возможно изменение цвета оконных заполнений - путем ламинации в необходимом цветовом решении, а изменение раскладки профиля оконных заполнений возможно путем установки фальш-переплетов или шпросов и т.д.

При выполнении работ по внутренней отделке изолированных помещений, в случае отсутствия элементов декора, подлежащих охране (карнизов, рельефов, лепнины, росписи и т.д.) либо отсутствия сведений об интерьере, возможно применение современных отделочных материалов.